**TRENNWÄNDE CABRI 705 V4A Schwebend**
Die Trennwandfüsse und das Stabilisierungsgestänge
sind zurückversetzt und geben der Anlage einen flächen-
bündigen, eleganten und schwebenden Eindruck.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float 10 mm,
ganzflächig emailliert, alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Listral SR 200,
10 mm, (strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Satinato 10 mm
(einseitig satinierte Oberfläche) ganzflächig emailliert, alle
Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float extra-weiss
10 mm (Glas ohne „Grünstich“) ganzflächig emailliert, alle
Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig
emailliert, EVA – Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.
Glashöhe     cm.

Türen nach einwärts – öffnend.

Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag inkl. Ver-
stärkungswinkel.

Trennwand mit Trennwandfuss auf fertig
verfliestem Boden abgestützt. Bodenrosette in
Aluminium massiv. Bodenfreiheit    cm.

Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser
25 mm.

Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edel-
 stahldrehachse und Nylongleit-
 flächen, inkl. eingebaute Feder
 für Offenhaltestellung der Türen
 1 Olivenschloss mit innerem Dreh-
 knopf, aussen mit rot-grün Anzeige
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den
 Türbändern auf der Innenseite
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen
 angebracht.

Variante: 1 Schloss mit Alu – Drücker. Aussen
 rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive

**Alle Beschläge von aussen sichtbar in V4A,**

**restliche Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**
Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.