**TRENNWÄNDE CABRI 905 schwebend mit unsichtbarer Befestigung**  
Die Trennwandfüsse und das Stabilisierungsgestänge sind zurück-

versetzt und geben der Anlage einen flächenbündigen, eleganten

und schwebenden Eindruck.  
  
Beschläge aussen mittels unsichtbarer Punktbefestigung.  
  
Türen, Stirn- und Seitenwände aus Cabrillant Verbundsicher-  
heitsglas 15 mm VSG aus 8 + 6 mm Float extra-weiss  
(Glas ohne Grünstich) Einscheibensicherheitsglas (ESG)

nach EN 12150-2. Beide Gläser mittig ganzflächig emailliert,  
EVA–Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.

Trennwände aus Cabrillant Verbundsicherheitsglas VSG  
aus 2 x 5 mm Float extra-weiss (Glas ohne Grünstich)  
Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.  
Beide Gläser in der Mitte ganzflächig emailliert,  
EVA – Folie 0.8 mm, alle Kanten flach poliert.  
  
Glashöhe     cm.  
  
Türen nach einwärts – öffnend.  
  
Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände  
mit den Stirnwänden mit Kreuzbeschlag und Rosetten

inklusive Verstärkungswinkel.  
  
Trennwand mit Trennwandfuss auf fertig  
verfliestem Boden abgestützt. Bodenrosette in  
Aluminium massiv. Bodenfreiheit    cm.  
  
Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-  
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser  
25 mm.  
  
Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edelstahl-  
 drehachse und Nylongleitflächen,  
 inkl. eingebauter Feder für  
 Zuhaltestellung der Türen  
 1 Olivenschloss mit innerem Drehknauf,  
 aussen mit rot-grün Anzeige

Gehäuse und Abdeckrosette in V4A  
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert  
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den  
 Türbändern auf der Innenseite  
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen  
 angebracht.  
  
**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.