**CASIERS CABRI 3050**

En verre de sécurité trempé (ESG) selon EN 12150-2.
Listral SR200, 10 mm ou 8 mm, non émaillé.

En verre de sécurité trempé (ESG) selon EN 12150-2.
Float, 10 mm ou 8 mm, non émaillé.

Eléments de raccordement en aluminium (DIN1725), éloxage incolore.

Eléments verticaux 10 mm avec raccords croisés invisibles
vissés. Etagère suspendue sur le mur prévu par le commettant.

Eléments horizontaux 8 mm avec consoles, longueur 100 mm
vissés sur des éléments verticaux.

**Variante:**Casiers en suspension libre avec stabilisateurs verticaux dans
tube 55 mm en aluminium éloxé incolore ou acier
chromé (mat. 1.4435), entre sol et plafond ou uniquement
ancrés dans le sol. Paroi arrière en verre de sécurité feuilleté
(VSG) 2x 6 mm ESG Float clair, avec feuille transparente ou
mate PVB 1.52 mm.

Dimensions par casier: min. 20 x 30 x 30 cm (L x H x P)

Pièces de construction:
Tous les éléments de raccordement en aluminium
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et
écologiques. Recyclage possible à 100%.