**ARMOIRES-VESTIAIRES CABRI 3000**
Portes:

En verre de sécurité trempé (ESG) Cabrillant
selon EN 12150-2. Float 10 mm, émaillé sur toute la surface,
toutes les arêtes polies à plat. Couleurs selon standard -
palette de couleurs. Perçage des trous nécessaires pour les
fixations des charnières et serrures.

En verre de sécurité trempé (ESG) Cabrillant
selon EN 12150-2. Listral SR 200,10 mm
(surface structurée) émaillé sur toute la surface,
toutes les arêtes polies à plat. Couleurs selon standard -
palette de couleurs. Perçage des trous nécessaires pour les
fixations des charnières et serrures.

Sol et plafond:

En plastique, pressé, gris. Développé de manière à former
en bas une fente d’aération de la largeur de l’armoire x 25 mm. Aération supérieure avec fentes de 45 x 6 mm. Sol avec nervures pour support à chaussures, incliné d‘env.
5% pour l’écoulement de l’eau.

Parois de séparation et parois dorsales:

En tôle d‘aluminium, courbées sur l’arrière avec un rayon d‘env. 30 mm
(nettoyage plus simple en raison de la suppression des angles).

Charnières:

En alliage Al Mg Si, forgé, avec limitation à 90°.
axe de rotation en acier inoxydable, surfaces de glissement en nylon, pas de
lubrification, pas de corrosion.

Butoir de porte et gâche:

En alliage Al Mg Si forgé, résistant à la corrosion,
avec profil creux en matière plastique serré de manière fixe comme
butée, non saillant, intégré dans le profil de l’armoire.

Porte-chapeau, patère, crochet de cintres:

Par compartiment un crochet pour suspendre un cintre,
une patère, tous deux en métal léger,
fixés sur un tube monté à l'horizontale, éloxé incolore. Porte-chapeau composé de deux tubes montés à l‘horizontale.
Les demi-armoires et les armoires à 3 compartiments ne possèdent pas de porte-chapeau. Crochet double pour vêtements et cintres en métal léger.

Dispositif antivol:

Structure de serrure spéciale avec languette saillante qui
s’encliquète dans le profil d’armoire verticale. Ceci empêche la
pression du pêne dormant.

Revêtement de la paroilatérale des armoires:

Les parois latérales visibles des armoires sont revêtues
d’une plaque de verre brut durci SR200, de 10 mm
d‘épaisseur, émaillé en couleur sur une face. La couleur
correspond à la couleur de la porte.

Hauteurs d’armoire 150, 170, 180, 195 cm
Profondeur 50 cm
Largeur 25, 30, 40 cm

Socle avec chape supérieure prévue par le commettant

Toutes les armoires préparées pour serrures à tickets ou
à consignes de Scheidt + Bachmann ou Schulte-
Schlagbaum.

Pièces de construction:

Tous les éléments de raccordement et corps
d’armoire en aluminium (DIN 1725) sont résistants à la corrosion
à 100% et écologiques.
Recyclage possible à 100%.

Verre de sécurité émaillé:

Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium, recyclage
possible à 100%.