**GARDEROBENSCHRÄNKE CABRI 3000**
Türen:

Aus Cabrillant Einscheiben -Sicherheitsglas (ESG)
nach EN 12150-2. Float 10 mm, ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Eingebohrt die notwendigen Löcher für Band- und Schloss-
befestigungen.

Aus Cabrillant Einscheiben -Sicherheitsglas (ESG)
nach EN 12150-2. Listral SR 200, 10 mm,
(strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Eingebohrt die notwendigen Löcher für Band- und Schloss-
befestigungen.

Boden und Deckel:

Aus Kunststoff, gepresst, grau. So ausgebildet, dass
unten ein Belüftungsschlitz von Schrankbreite x 25 mm
entsteht. Obere Belüftung mit Schlitzen 45 x 6 mm. Bo-
den mit Schuhauflagerrippen, schräg gestellt mit ca.
5% Neigung für Wasserablauf.

Trennwände und Rückwände:

Aus Alublech, rückseitig mit Radius von ca. 30 mm gebogen
(einfachere Reinigung durch Wegfall der Ecken).

Türbänder:

Aus Al Mg Si Legierung, pressblank, mit 90° Begrenz-
ung. Edelstahldrehachse, Nylongleitflächen, kein Schmie-
ren, kein Korrodieren.

Türpuffer und Schliessblech:

Aus korrosionsbeständiger Al Mg Si Legierung press-
blank, mit fest eingeklemmtem Kunststoff-Hohlprofil als
Anschlagfläche, nicht vorstehend, im Schrankprofil inte-
griert.

Hutablage-, Kleider- und Bügelhaken:

Pro Abteil ein Bügelhaken für die Aufnahme der Kleider-
bügel, sowie ein Kleiderhaken, beide aus Leichtmetall,
befestigt an horizontal montiertem, farblos eloxierten
Rohr. Hutablage bestehend aus zwei horizontal mon-
tierten Rohren.
In Halbschränken und 3-stöckigen Schränken entfällt die
Hutablage. Kleider- und Bügeldoppelhaken aus Leicht-
metall.

Diebstahlsicherung:

Spezial-Schlossunterbau mit vorstehendem Lappen, der
in das vertikale Schrankprofil eingreift. Dies verhindert das
Aufdrücken des Schlossriegels.

Seitenwandverkleidung der Schränke:

Schrankseitenwände, die sichtbar sind, werden
mit einer Scheibe Sicherheitsglas, 10 mm stark,
einseitig farbig emailliert, verkleidet.
Die Farbe entspricht der Türfarbe.

Schrankhöhen 150, 170, 180, 195 cm
Tiefe 50 cm
Breite 25, 30, 40 cm

Sockel mit oberem Glattstrich bauseits

Alle Schränke vorgerichtet für bauseitiges Ticket- oder
Pfandschloss von Scheidt + Bachmann oder Schulte-
Schlagbaum.

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente und Schrank-
körper in Aluminium (DIN 1725) sind 100%
korrosionsbeständig und umweltfreundlich.
100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.