**TRENNWÄNDE CABRI 601**
Trennwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float 10 mm,
ganzflächig emailliert, alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Trennwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Listral SR 200,
10 mm, (strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Trennwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Satinato 10 mm
(einseitig satinierte Oberfläche) ganzflächig emailliert, alle
Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Trennwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float extra-weiss
10 mm (Glas ohne „Grünstich“) ganzflächig emailliert, alle
Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig
emailliert, EVA – Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.
Glashöhe     cm.

Wandbefestigung der Trennwände mittels Kreuzbeschlag.
Keine sichtbare Verschraubung.

Trennwände mit Trennwandfüssen auf fertig verfliestem
Boden abgestützt. Bodenrosette in Aluminium massiv.
Bodenfreiheit    cm.

Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser
25 mm.

**Alle Beschläge in Aluminium farblos eloxiert, rostfrei**
Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.