**TRENNWÄNDE CABRI 615**

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float 10 mm,
ganzflächig emailliert, alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Listral SR 200,
10 mm, (strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Satinato 10 mm
(einseitig satinierte Oberfläche) ganzflächig emailliert, alle
Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float extra-weiss
10 mm (Glas ohne „Grünstich“) ganzflächig emailliert, alle
Kanten flach poliert.
Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig
emailliert, EVA – Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.
Glashöhe     cm.

Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag. Keine
sichtbare Verschraubung, oder

Vertikale Stabilisatoren bestehend aus Rohmontage-
platten in St.37, 180 x 300 x 8 mm, grundiert, mit
angeschweisster Klemmvorrichtung für die Aufnahme
des feuerverzinkten Rundrohres Durchmesser 48 mm.
Stahlplatte auf rohem Betonboden verankert. Alu. Rohr,
farblos eloxiert EV1 über Stahlstütze gestülpt inkl. den
notwendigen Anschluss-Elementen, Höhen- und Seiten
verstellbar. Abdeckrosette in Alu auf fertig verfliesten
Boden.

Feste Frontteile mit Trennwandfüsse auf fertig ver-
fliestem Boden abgestützt. Bodenrosetten in Aluminium
massiv. Bodenfreiheit    cm.

Bei Türöffnungen oder Durchgängen oberes
Stabilisierungsgestänge in Alu. EV1, Durchmesser
25/19.

Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edel-
 stahldrehachse und Nylongleit-
 flächen, inkl. eingebaute Feder
 für Offenhaltestellung der Türen
 1 Olivenschloss mit innerem Dreh-
 knopf, aussen mit rot-grün Anzeige
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den
 Türbändern auf der Innenseite
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen
 angebracht.

**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**
Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.