**URINAL – TENNWÄNDE CABRI 628**
In Cabrillant Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Floatglas 10 mm, ganzflächig emailliert, sichtbare
Kanten flach poliert, stirnseitig mit 2 Radien 30 mm.
Grösse 45 x 75 cm.

Verbindungselemente in Aluminium farblos eloxiert.
Durchlaufender doppelter Aluminium-Winkel,
750 x 43 x 70 mm. Verdeckte Verschraubung an
bauseitiger Wand. Unten und oben Endkappen in
Kunststoff grau.

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.