**TRENNWÄNDE CABRI 805**  
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-  
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas  
(ESG) nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig  
emailliert, EVA – Folie 0.8 mm, alle Kanten flach poliert.  
Glashöhe     cm.  
  
Türen nach einwärts – öffnend.  
  
Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände  
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag. Keine  
sichtbare Verschraubung.  
  
Feste Frontteile mit Trennwandfüssen auf fertig verfliestem  
Boden abgestützt. Bodenrosette in Aluminium massiv.  
Bodenfreiheit    cm.  
  
Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-  
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser  
25 mm.  
  
Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edel-  
 stahldrehachse und Nylongleit-  
 flächen, inkl. eingebaute Feder  
 für Offenhaltestellung der Türen  
 1 Olivenschloss mit innerem Dreh-  
 knopf, aussen mit rot-grün Anzeige  
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert  
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den  
 Türbändern auf der Innenseite  
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen  
 angebracht  
  
Variante: 1 Schloss mit Alu – Drücker. Aussen  
 rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive  
  
**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.