**URINAL – TENNWÄNDE CABRI 828**
In Cabrillant Verbundsicherheitsglas VSG aus
2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas (ESG)
nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig
emailliert, EVA – Folie 0,8 mm, alle Kanten flach
poliert Stirnseitig mit 2 Radien 30 mm.
Grösse 45 x 90 cm.

Wandbefestigung der Urinal – Trennwand
mittels zwei Kreuzbeschläge doppelt.
Keine sichtbare Verschraubung.

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.