**TRENNWÄNDE CABRI 905 raumhoch mit unsichtbarer Befestigung**  
Beschläge aussen mittels unsichtbarer Punktbefestigung.  
  
Türen, Stirn- und Seitenwände aus Cabrillant Verbundsicher-  
heitsglas 15 mm VSG aus 8 + 6 mm Float extra-weiss  
(Glas ohne Grünstich) Einscheibensicherheitsglas (ESG)

nach EN 12150-2. Beide Gläser mittig ganzflächig emailliert,  
EVA–Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.

Trennwände aus Cabrillant Verbundsicherheitsglas VSG  
aus 2 x 5 mm Float extra-weiss (Glas ohne Grünstich)  
Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.  
Beide Gläser in der Mitte ganzflächig emailliert,  
EVA – Folie 0.8 mm, alle Kanten flach poliert.  
  
Glashöhe \_\_\_ cm mit Oberlicht über Türen.  
  
Türen nach einwärts – öffnend.  
  
Verbindung der Trennwände mit den Stirnwänden mit

Kreuzbeschlag und Rosetten inklusive Verstärkungswinkel.

Trennwände stehend in Aluminium U-Profil (farblos eloxiert)

montiert, ohne Bodenfreiheit.

Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edelstahl-  
 drehachse und Nylongleitflächen,  
 inkl. eingebauter Feder für  
 Zuhaltestellung der Türen  
 1 Olivenschloss mit innerem Drehknauf,  
 aussen mit rot-grün Anzeige

Gehäuse und Abdeckrosette in V4A  
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert  
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den  
 Türbändern auf der Innenseite  
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen  
 angebracht.  
  
**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium  
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und  
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.