**PAROIS DE SEPARATION POUR URINOIRS CABRI 828**
Portes, parois de séparation et avant en verre de sécurité feuilleté VSG Cabrillant,
à partir de verre de sécurité trempé 2 x 5 mm Float
(ESG) selon EN 12150-2. 1 verre au milieu émaillé sur toute la surface par
sérigraphie, feuille PVB 1,52 mm.
Sur la face avec 2 rayons de 30 mm. Taille 45 x 90 cm.

Fixation au mur de la paroi de séparation pour urinoir
au moyen de deux raccords croisés doubles.
Pas de vissage visible.

Pièces de construction:

Tous les éléments de raccordement en aluminium
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et
écologiques. Recyclage possible à 100%.

Verre de sécurité émaillé:

Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium, recyclage
possible à 100%.